**安阳市市控地表水自动监测周报**

**（2023年第21周）**

2023年第21周，安阳河西伏恩、安阳河孙村桥、硝河吉村桥断面水质类别均符合Ⅲ类，汤河北庄、汤河石辛庄断面水质类别均为劣Ⅴ类，安阳河丁家沟自动监测站调试期数据无效。详见附表。

附表 2023年第21周安阳市市控地表水自动监测结果

单位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测断面名称 | 河流名称 | 考核县（市） | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 高锰酸盐指数 | 水质类别 |
| 丁家沟 | 安阳河 | 林州市 | 第21周 | 调试期数据无效 |
| 孙村桥 | 安阳河 | 内黄县 | 第21周 | 15.2  | 0.05 | 0.062 | 7.41 | 3.8 | Ⅲ |
| 石辛庄 | 汤河 | 汤阴县 | 第21周 | 19.9  | 1.19  | 0.502 | 8.65  | 9.3  | 劣Ⅴ |
| 北庄 | 汤河 | 安阳县 | 第21周 | 39.5  | 0.653 | 0.446 | 11.60  | 6.3  | 劣Ⅴ |
| 西伏恩 | 安阳河 | 安阳县 | 第21周 | 14.1  | 0.038 | 0.079 | 12.6 | 4.1  | Ⅲ |
| 吉村桥 | 硝河 | 内黄县 | 第21周 | 27.1 | 0.22  | 0.159 | 9.87  | 5.6  | Ⅲ |