**关于《安阳市城市声环境功能区划分方案》的解释说明**

《安阳市城市声环境功能区划（2021-2025年）》（以下简称《区划方案》）自2022年9月30日公布实施，对规范全市声环境管理、促进声环境质量的改善起到引导作用。按照近期省生态环境厅专家组评估要求，为进一步明确管理要求，现对《区划方案》解释说明如下:

**一、明确交通干线边界规定：**

交通干线边界线为各级市政道路与人行道的交界线,无人行道的高架道路边界为高架道路地面投影边界,高速路的边界指路基边界,铁路边界为铁路交通用地边界线。

1. **明确4a类和4b类声环境功能区：**

4类声环境功能区为铁路、高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路等交通干线两侧一定距离内区域以及交通服务区域。

(一)4a类声环境功能区

1.高速公路

高速公路有2条:京港澳高速公路（市区段）、南林高速（市区段）(详见表1)。

2.城市快速路、一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路

城市快速路2条，分别是文昌大道、光明路；城市一级公路、二级公路共有4条，分别是G107京港线、G341胶海线、S301 范红线、S303 濮安线；城市主干路、次干路共有62条，共计68条 (详见表2)。

3.公路客运场站、高速公路服务区等交通服务区域 (详见表3)。

（二）4b 类声环境功能区

1.铁路干线1条:京广铁路(详见表4)。

2.铁路干线场站、编组站、机务段和货场 (详见表5)。

**表1** **安阳市城市声环境功能区划**

**4a类区—高速公路**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 路段起止点 | 适用区域 |
| 1 | G4京港澳高速公路安阳段 | 北关区北部行政边界—羑河 | 交通干线边界线外距离:相邻1类区域为50m，相邻2区域为35m，相邻3区域为20m；当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域。 |
| 2 | 南林高速（安阳开发区向东） | 南水北调输水工程—京港澳高速公路 |

**表2 安阳市城市声环境功能区划**

**4a类区—快速路、一级公路、二级公路、主干路、次干路**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 道路起止点 | 道路类型 | 适用区域 |
| 1 | 文昌大道 | 华祥路—TD49号路 | 城市快速路 | 交通干线边界线外距离:相邻1类区域为50m，相邻2区域为35m，相邻3区域为20m；当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域。 |
| 2 | 光明路 | 长江大道—人民大道 | 城市快速路 |
| 3 | G107京港线 | 邺城大道—文昌大道 | 一级公路 |
| 4 | G341胶海线 | 南水北调线路—王潘流村南水北调大桥 | 一级公路 |
| 5 | S303 濮安线 | 平原路—京港澳高速 | 一级公路 |
| 6 | S301 范红线 | 中华路—京港澳高速 | 二级公路 |
| 7 | 安林路 | 北流寺村口—华祥路 | 城市主干路 |
| 8 | 安钢大道 | 华祥路—彰德路 | 城市主干路 |
| 9 | 文源街 | 梅东路—铁西路 | 城市次干路 |
| 10 | 文峰大道 | 华祥路—光明路 | 城市主干路 |
| 11 | 清风街 | 钢一路—铁西路 | 城市次干路 |
| 12 | 文明大道 | 华祥路—光明路 | 城市主干路 |
| 13 | 安彩大道 | 华祥路—铁西路 | 城市主干路 |
| 14 | 纺织南路 | 殷墟路—纱厂路 | 城市次干路 |
| 15 | 殷墟路 | 安钢大道—小屯南路 | 城市次干路 |
| 16 | 钢城路 | 文峰大道—文源街 | 城市次干路 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 道路起止点 | 道路类型 | 适用区域 |
| 17 | 华祥路 | 文昌大道—邺城大道 | 城市主干路 |  |
| 18 | 钢花路 | 文峰大道—安钢大道 | 城市主干路 | 交通干线边界线外距离:相邻1类区域为50m，相邻2区域为35m，相邻3区域为20m；当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域。 |
| 19 | 钢二路 | 文明大道—TX35号路 | 城市次干路 |
| 20 | 梅东路 | 文昌大道—安钢大道 | 城市主干路 |
| 21 | 太行路 | 文昌大道—安钢大道 | 城市主干路 |
| 22 | 商都路 | 文明大道—安钢大道 | 城市次干路 |
| 23 | 烟厂路 | 文昌大道—文明大道 | 城市主干路 |
| 24 | 中州路 | 文昌大道—安钢大道 | 城市主干路 |
| 25 | 铁西路 | 洪河桥南头—安钢大道 | 城市主干路 |
| 26 | 漳河大道 | 东风路—平原路 | 城市主干路 |
| 27 | 北辰大道 | 东风路—中华路 | 城市次干路 |
| 28 | 机场南路 | 安丰路—民航路向东204米 | 城市次干路 |
| 29 | 纱厂路 | 纱厂立交桥—五七桥 | 城市次干路 |
| 30 | 洹滨北路 | 五七桥—化工路 | 城市次干路 |
| 31 | 洹滨南路 | 彰德路—光明路 | 城市次干路 |
| 32 | 盘庚街 | 东风路—平原路向东 | 城市次干路 |
| 33 | 安漳大道 | 安阳桥—永明路 | 城市主干路 |
| 34 | 自由路 | 彰德路—红旗路 | 城市次干路 |
| 洹滨南路—三叉口 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 道路起止点 | 道路类型 | 适用区域 |
| 35 | 永安街 | 红旗路—曙光路 | 城市次干路 |  |
| 36 | 人民大道 | 彰德路—京港澳高速 | 城市主干路 | 交通干线边界线外距离:相邻1类区域为50m，相邻2区域为35m，相邻3区域为20m；当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域。  。 |
| 37 | 灯塔路 | 彰德路—光明路 | 城市次干路 |
| 38 | 解放大道 | 迎宾路—东风路 | 城市主干路 |
| 39 | 东关街 | 东风路—东工路 | 城市次干路 |
| 40 | 建安街 | 永明路—光明路 | 城市次干路 |
| 41 | 紫薇大道 | 东风路—光明路 | 城市次干路 |
| 42 | 惠苑街 | 平原路向西402.11米—中华路 | 城市次干路 |
| 43 | 德隆街 | 彰德路—永明路 | 城市主干路 |
| 44 | 富泉街 | 永明路—光明路 | 城市次干路 |
| 45 | 民航路 | 洹滨北路—机场南路 | 城市次干路 |
| 46 | 胜利路 | 洹滨南路—邺城大道 | 城市次干路 |
| 47 | 安丰路 | 纱厂立交桥—邺城大道 | 城市次干路 |
| 48 | 东风路 | 文昌大道—洹滨南路 | 城市主干路 |
| 49 | 化工路 | HB3号路—漳河大道 | 城市次干路 |
| 50 | 邺城大道 | 人民大道—中华路 | 城市主干路 |
| 51 | 三台街 | HB14号路—平原路 | 城市主干路 |
| 52 | 彰德路 | 安林高速—洹滨南路 | 城市主干路 |
| 53 | 友谊路 | 解放大道—自由路 | 城市次干路 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 道路起止点 | 道路类型 | 适用区域 |
| 54 | 唐子巷 | 西大街—解放大道 | 城市次干路 |  |
| 55 | 红旗路 | 解放大道—洹滨南路 | 城市主干路 | 交通干线边界线外距离:相邻1类区域为50m，相邻2区域为35m，相邻3区域为20m；当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域。 |
| 56 | 东工路 | 文昌大道—盘庚街 | 城市次干路 |
| 57 | 平原路 | 文昌大道—邺城大道 | 城市主干路 |
| 58 | 曙光路 | 明福街—安漳大道 | 城市次干路 |
| 59 | 中华路 | 羑河—邺城大道 | 城市主干路 |
| 60 | 永明路 | 文昌大道—洹滨南路 | 城市主干路 |
| 61 | 朝霞路 | 文明大道—人民大道 | 城市主干路 |
| 62 | 朝阳路 | 文明大道—TD13号路 | 城市主干路 |
| 63 | 兴泰路 | 文明大道—紫薇大道 | 城市次干路 |
| 64 | 桑园路 | KF3号路—KF5号路 | 城市次干路 |
| 65 | 明福街 | 曙光路—桑园路 | 城市主干路 |
| 66 | 黄河大道 | 彰德路—永明路 | 城市主干路 |
| 67 | 长江大道 | 彰德路—京港澳高速 | 城市主干路 |
| 68 | 京港澳高速安阳北出入口通道 | 京港澳高速安阳北收费站→人民大道 | 城市主干路 |

**表3 安阳市城区声环境功能区划**

**4a类区—公路服务区**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 地址 | 所属区域 |
| 1 | 公路客运场站 | 公交西站停车场 | 安阳市殷都区钢花路和殷三路交叉口西150米路北 | 殷都区 |
| 2 | 彰德路停车场 | 安阳市北关区彰德路54号 | 北关区 |
| 3 | 安阳客运中心站 | 安阳市北关区和平路西段 | 北关区 |
| 4 | 高速公路服务区 | 安阳服务区 | 安阳市文峰区宝莲寺镇赵官屯村京港澳高速公路512公里处 | 文峰区 |

**表4 安阳市城市声环境功能区划**

**4b类区—铁路**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 路段起止点 | 适用区域 |
| 1 | 京广铁路（普铁） | 洹河分洪渠至羑河 | 交通干线边界线外距离:相邻1类区域为55m，相邻2区域为40m，相邻3区域为25m。 |

**表5 安阳市城市声环境功能区划**

**4b类区—铁路服务区**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 地址 | 所属区域 |
| 1 | 铁路干线场站 | 安阳车站 | 北关区解放大道 | 北关区 |
| 2 | 编组站 | 安阳运转车间 | 文峰区文明大道地下道南侧 | 文峰区 |
| 3 | 机务段 | 新乡机务段安阳运用车间 | 北关区一马路 | 北关区 |
| 4 | 货场 | 安阳货场 | 龙安区安彩大道 | 龙安区 |

**三、明确列出安阳市铁路、公交枢纽、高速公路服务区等具有一定规模（一般应大于0.5平方公里）的交通服务区域明细：**

安阳市铁路的交通服务区域明细见表5，公交枢纽、高速公路服务区的交通服务区域见表3，上述交通服务区域均小于0.5平方公里。

**四、明确具有一定规模的交通服务区域适用功能区类别：**

公路客运场站、高速公路服务区等交通服务区域为4a类声环境功能区;铁路干线场站、编组站、机务段和货场等交通服务区域为4b类声环境功能区。

将高速公路、城市快速路、一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。距离确定方法如下:

1. 高速公路

(1)相邻区域为1类声环境功能区,距离为55m;

(2)相邻区域为2类声环境功能区,距离为40m;

(3)相邻区域为3类声环境功能区,距离为25m。

2. 城市快速路、一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路

(1)相邻区域为1类声环境功能区,距离为50m;

(2)相邻区域为2类声环境功能区,距离为35m;

(3)相邻区域为3类声环境功能区,距离为20m。

3. 当临街建筑高于三层楼房以上 (含三层)时,将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

将铁路干线边界线外一定距离内的区域划分为4b类声环境功能区。距离确定方法如下:

1.相邻区域为1类声环境功能区,距离为55m;

2.相邻区域为2类声环境功能区,距离为40m;

3.相邻区域为3类声环境功能区,距离为25m。

**五、明确4a类声环境功能区和4b类声环境功能区重叠区域执行标准:**

4a类和4b类重叠区域执行4b类声环境功能区标准。

**六、明确乡村区域原则性要求:**

1. 位于乡村的康复疗养区执行 0 类声环境功能区规定。

2. 村庄原则上执行 1 类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线通过的村庄 (指执行 4 类声环境功能区要求以外的地区)可局部或全部执行 2 类声环境功能区要求。

3. 集镇执行 2 类声环境功能区要求。

4. 独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行 3 类声环境功能区要求。

5. 位于交通干线两侧一定距离内噪声敏感建筑物执行 4 类声环境功能区要求。

**七、明确大型工业区内的生活小区执行标准：**

大型工业区内的生活小区执行2类标准。

**八、明确解释单位：**

受安阳市政府办公室委托，安阳市生态环境局对安政办〔2022〕39号文件进行解释说明。

**九、完善**声环境功能区划图：

见附图：安阳市城市声环境功能区划图-1（2021-2025年）和安阳市城市声环境功能区划图-2（2021-2025年）。

**附图**



