**安阳市市控地表水自动监测周报**

**2024年第9周安阳市市控地表水自动监测结果**

单位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  断面名称 | 河流  名称 | 考核县（市） | 监测  时间 | 化学  需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 高锰酸  盐指数 | 水质  类别 |
| 丁家沟 | 安阳河 | 林州市 | 第9周 | 20.1 | 2.483 | 0.198 | 14.9 | 4.9 | 劣Ⅴ |
| 孙村桥 | 安阳河 | 内黄县 | 第9周 | 14.8 | 0.15 | 0.067 | 7.43 | 2.7 | Ⅱ |
| 石辛庄 | 汤河 | 汤阴县 | 第9周 | 17.2 | 1.562 | 0.229 | 15.0 | 6.9 | Ⅴ |
| 北庄 | 汤河 | 安阳县 | 第9周 | 18.2 | 0.893 | 0.164 | 13.2 | 6.5 | Ⅳ |
| 西伏恩 | 安阳河 | 安阳县 | 第9周 | 7.58 | 0.08 | 0.058 | 9.45 | 2.5 | Ⅱ |
| 吉村桥 | 硝河 | 内黄县 | 第9周 | 17.4 | 0.426 | 0.212 | 8.81 | 5.7 | Ⅲ |