**安阳市市控地表水自动监测周报**

**2024年第26周安阳市市控地表水自动监测结果**

单位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面  名称 | 河流  名称 | 考核  县（市） | 化学  需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 高锰酸  盐指数 | 水质  类别 |
| 丁家沟 | 安阳河 | 林州市 | 17.2 | 0.10 | 0.080 | 4.40 | 5.6 | Ⅲ |
| 孙村桥 | 安阳河 | 内黄县 | 34.5 | 0.06 | 0.266 | 4.61 | 4.2 | Ⅴ |
| 石辛庄 | 汤河 | 汤阴县 | 41.4 | 0.35 | 0.153 | 6.08 | 11.5 | 劣Ⅴ |
| 北庄 | 汤河 | 安阳县 | 45.7 | 0.26 | 0.363 | 8.42 | 4.7 | 劣Ⅴ |
| 西伏恩 | 安阳河 | 安阳县 | 25.5 | 0.05 | 0.247 | 6.58 | 5.1 | Ⅳ |
| 吉村桥 | 硝河 | 内黄县 | 21.6 | 0.39 | 0.210 | 9.17 | 6.0 | Ⅳ |