**安阳市市控地表水自动监测周报**

**2024年第27周安阳市市控地表水自动监测结果**

单位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面名称 | 河流名称 | 考核县（市） | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 高锰酸盐指数 | 水质类别 |
| 丁家沟 | 安阳河 | 林州市 | 21.8 | 1.72  | 0.145  | 6.70  | 7.8 | Ⅴ |
| 孙村桥 | 安阳河 | 内黄县 | 42.4 | 0.143 | 0.395 | 4.02 | 3.8 | 劣Ⅴ |
| 石辛庄 | 汤河 | 汤阴县 | 50.1 | 1.252 | 0.37 | 6.29 | 9.4 | 劣Ⅴ |
| 北庄 | 汤河 | 安阳县 | 65.9 | 1.113 | 0.572 | 6.82 | 5.7 | 劣Ⅴ |
| 西伏恩 | 安阳河 | 安阳县 | 40.3 | 0.15 | 0.331 | 3.75 | 4.9 | 劣Ⅴ |
| 吉村桥 | 硝河 | 内黄县 | 30.5 | 1.816 | 0.374  | 5.32 | 6.2  | Ⅴ |