**安阳市市控地表水自动监测周报**

**2024年第28周安阳市市控地表水自动监测结果**

单位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面  名称 | 河流  名称 | 考核  县（市） | 化学  需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 高锰酸  盐指数 | 水质  类别 |
| 丁家沟 | 安阳河 | 林州市 | 12.5 | 0.22 | 0.066 | 3.48 | 6.9 | Ⅳ |
| 孙村桥 | 安阳河 | 内黄县 | 34.4 | 0.063 | 0.223 | 5.24 | 3.5 | Ⅴ |
| 石辛庄 | 汤河 | 汤阴县 | 41.4 | 1.471 | 0.48 | 8.88 | 10.1 | 劣Ⅴ |
| 北庄 | 汤河 | 安阳县 | 36.7 | 0.292 | 0.396 | 8.45 | 4.3 | Ⅴ |
| 西伏恩 | 安阳河 | 安阳县 | 25.4 | 0.072 | 0.217 | 5.00 | 3.2 | Ⅳ |
| 吉村桥 | 硝河 | 内黄县 | 22.8 | 0.507 | 0.184 | 6.23 | 7.3 | Ⅳ |