**安阳市市控地表水自动监测周报**

**2024年第29周安阳市市控地表水自动监测结果**

单位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面  名称 | 河流  名称 | 考核  县（市） | 化学  需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 高锰酸  盐指数 | 水质  类别 |
| 丁家沟 | 安阳河 | 林州市 | 13.0 | 0.21 | 0.074 | 3.18 | 6.4 | Ⅳ |
| 孙村桥 | 安阳河 | 内黄县 | 13.1 | 0.04 | 0.072 | 6.68 | 2.9 | Ⅱ |
| 石辛庄 | 汤河 | 汤阴县 | 37.7 | 1.16 | 0.557 | 9.63 | 10.0 | 劣Ⅴ |
| 北庄 | 汤河 | 安阳县 | 40.9 | 0.19 | 0.419 | 10.6 | 2.9 | 劣Ⅴ |
| 西伏恩 | 安阳河 | 安阳县 | 12.2 | 0.07 | 0.088 | 6.97 | 3.2 | Ⅱ |
| 吉村桥 | 硝河 | 内黄县 | 16.0 | 0.76 | 0.142 | 8.70 | 4.7 | Ⅲ |